Техническое задание

1. Вместимость 1-2-4 катушки
2. Поддержка всех популярных видов катушек (начиная от фд-пласт 2500 и ниже)
3. Температура сушки не ниже 100 и не выше 120 градусов
4. Возможность печати из сушилки, в разные стороны (несколько вариантов)
5. Предустановленные шаблоны температур + настраиваемый режим
6. Запоминание последнего режима работы
7. Минимальное кол-во действия пользователя